Поз.  
обозн.

Наименование

Примечание

Кол.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Резисторы

CF-100 – 4,7 кОм ± 5%

R1, R2

2

MF-25 – 10 кОм ± 5%

R3-R5

3

CF-25 – 1кОм ± 5%

R6

1

MF-25 – 10 кОм ± 5%

R7

1

CF-100 – 4,7 кОм ± 5%

1

MF-25 – 10 кОм ± 5%

R10-R16

6

CF-100 – 10 кОм ± 5%

R17-R19

3

CF-25 – 300 Ом ± 5%

R20, R23

2

CF-100 – 500 Ом ± 5%

R21, R22

2

CF-25 – 1 кОм ± 5%

R24, R27

2

MF-25 – 1 кОм ± 5%

R25, R26

2

Конденсаторы

К50-35 – 1 мкФ

С1

1

К73-17 – 0.1 мкФ

С2

1

К50-35 – 22 мкФ

С3, C6

2

К73-17 – 0.1 мкФ

C4, C5

2

К73-17 – 0.1 мкФ

C7, C10

2

K10-17Б – 22пФ

C8, C9

2

К50-35 – 22 мкФ

С11, С14

2

К73-17 – 0.1 мкФ

C12, C14

2

R9

Воронович П.А.

1

Лист

1

*Лабораторная установка*

*Перечень элементов канал оптического передатчика*

Масштаб

Масса

Листов

Лит.

Подпись

Дата

№ докум.

Маскевич А.А.

А.В.

Разраб.

Лист

Изм.

Провер.

Утверд.

Кафедра общей физики